**ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**30.03.2018 №20/215**

пгт Ленинское

**О планах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2018 году.**

 Заслушав информацию заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В. о планах по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1. План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год принять к сведению. Прилагается.

2. Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства администрации района проводить мероприятия по контролю за содержанием автомобильных дорог Шабалинского района.

Председатель Шабалинской

районной Думы С.А. Добровольский

**План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Направление | Объемы | Сумматыс.руб |
| 1 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | -Ленинское-Новотроицкое-Галкиныкм 6+000-7+000 | 1,0 км | 3 619.0 |
| 2 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - М.Соски-Высокаякм 10+500-11+500 | 1,0 км | 3 580,5 |
| 34567891011 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2Ремонт асфальтобетонного покрытия устройством картУстранение просадок (пучин)Замена водопропускных труб Восстановительные работы на грунтовых и щебёночных автодорогахОчистка полосы отвода от кустарника и мелколесьяВосстановительные работы Ликвидация несанкционированных свалок в полосе отводаСодержание мостовСодержание автопавильонов, водопропускных труб, дорожных ограждений и знаковлетнее содержание - руб. | - Ленинское -Новотроицкое, - Новотроицкое –Архангельское- Блины-Гостовская (до д.Созиновы)- Блины-Гостовская (границы д.Петухи км 10+000 – 12+000)- Прокопьевское-Колосово- подъезд к с.Соловецкое- Ленинское-Новотроицкое- Ленинское-Черновское- Черновское-Ключи- М.Соски-Высокая (км 13+000-26+000)- Новотроицкое-Архангельское- подъезд к с.СемёновскоеБлины-Гостовская (за ж/д переездом)Ленинское-Новотроицкоеп.Гостовский-д.Гостовская- Гостовская-Жирново- Содом-Козловка- Гостовская-Николаевское  Черновское-Ключис.Ключи-река Литовка граница Костромской областиЛенинское-НовотроицкоеШабалино-Тупики (объездная)Территория районаТерритория района | 1000 м250т/ 400 м2100т / 800 м230т / 200 м2120т / 928 м2100т / 800 м250т/ 400 м2100т / 800 м260т / 500 м240т / 300 м2600 м2250 м2Три трубы Д-20067 км1,5 км с 2-х сторон9 км400 м215 | 798,8319,5639,0191,7766,8639,0319,5639,0383,4255,6212,2465,4237,41371,6503,5285,354,167,5908,6**16257,4** |