**ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**30.03.2018 №20/215**

пгт Ленинское

**О планах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Шабалинского района и искусственных сооружений на них в 2018 году.**

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В. о планах по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1. План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год принять к сведению. Прилагается.

2. Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства администрации района проводить мероприятия по контролю за содержанием автомобильных дорог Шабалинского района.

Председатель Шабалинской

районной Думы С.А. Добровольский

**План по содержанию автомобильных дорог Шабалинского района на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Направление | Объемы | Сумма  тыс.руб |
| 1 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | -Ленинское-Новотроицкое-Галкины  км 6+000-7+000 | 1,0 км | 3 619.0 |
| 2 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам движения с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину проезжей части дороги толщ.3,5 см | - М.Соски-Высокая  км 10+500-11+500 | 1,0 км | 3 580,5 |
| 3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2  Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2  Ремонт асфальтобетонного покрытия устройством карт  Устранение просадок (пучин)  Замена водопропускных труб  Восстановительные работы на грунтовых и щебёночных автодорогах  Очистка полосы отвода от кустарника и мелколесья  Восстановительные работы  Ликвидация несанкционированных свалок в полосе отвода  Содержание мостов  Содержание автопавильонов, водопропускных труб, дорожных ограждений и знаков  летнее содержание - руб. | - Ленинское -Новотроицкое,  - Новотроицкое –Архангельское  - Блины-Гостовская (до д.Созиновы)  - Блины-Гостовская (границы д.Петухи км 10+000 – 12+000)  - Прокопьевское-Колосово  - подъезд к с.Соловецкое  - Ленинское-Новотроицкое  - Ленинское-Черновское  - Черновское-Ключи  - М.Соски-Высокая (км 13+000-26+000)  - Новотроицкое-Архангельское  - подъезд к с.Семёновское  Блины-Гостовская (за ж/д переездом)  Ленинское-Новотроицкое  п.Гостовский-д.Гостовская  - Гостовская-Жирново  - Содом-Козловка  - Гостовская-Николаевское    Черновское-Ключи  с.Ключи-река Литовка граница Костромской области  Ленинское-Новотроицкое  Шабалино-Тупики (объездная)  Территория района  Территория района | 1000 м2  50т/ 400 м2  100т / 800 м2  30т / 200 м2  120т / 928 м2  100т / 800 м2  50т/ 400 м2  100т / 800 м2  60т / 500 м2  40т / 300 м2  600 м2  250 м2  Три трубы Д-200  67 км  1,5 км с 2-х сторон  9 км  400 м2  15 | 798,8  319,5  639,0  191,7  766,8  639,0  319,5  639,0  383,4  255,6  212,2  465,4  237,4  1371,6  503,5  285,3  54,1  67,5  908,6  **16257,4** |